P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9
N: bus/usb/001/005=12011001000000087A1C700541100102030109022000010100A0320904000002FF0000000705830240000007050402400003
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/005
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1c7a/570/1041
E: TYPE=0/0/0
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=005
E: MAJOR=189
E: MINOR=4
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=EgisTec
E: ID_VENDOR_ENC=EgisTec
E: ID_VENDOR_ID=1c7a
E: ID_MODEL=EgisTec_Touch_Fingerprint_Sensor
E: ID_MODEL_ENC=EgisTec\x20Touch\x20Fingerprint\x20Sensor
E: ID_MODEL_ID=0570
E: ID_REVISION=1041
E: ID_SERIAL=EgisTec_EgisTec_Touch_Fingerprint_Sensor_W700B41B
E: ID_SERIAL_SHORT=W700B41B
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=LighTuning Technology Inc.
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0-usb-0:9
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0-usb-0_9
E: LIBFPRINT_DRIVER=Hardcoded allowlist
A: authorized=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=00\n
A: bDeviceProtocol=00\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=8\n
A: bMaxPower=100mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=1041\n
A: bmAttributes=a0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=\n
H: descriptors=12011001000000087A1C700541100102030109022000010100A0320904000002FF0000000705830240000007050402400003
A: dev=189:4\n
A: devnum=5\n
A: devpath=9\n
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=0570\n
A: idVendor=1c7a\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=EgisTec\n
A: maxchild=0\n
L: port=../1-0:1.0/usb1-port9
A: power/active_duration=362352\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=2\n
A: power/autosuspend_delay_ms=2000\n
A: power/connected_duration=5526124\n
A: power/control=auto\n
A: power/level=auto\n
A: power/persist=1\n
A: power/runtime_active_kids=0\n
A: power/runtime_active_time=365097\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=5160752\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=EgisTec Touch Fingerprint Sensor\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=fixed\n
A: rx_lanes=1\n
A: serial=W700B41B\n
A: speed=12\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=8040\n
A: version= 1.10\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1
N: bus/usb/001/001=12010002090001406B1D020008050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1d6b/2/508
E: TYPE=9/0/1
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=001
E: MAJOR=189
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Linux_5.8.0-59-generic_xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x205.8.0-59-generic\x20xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: ID_MODEL=xHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=xHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_REVISION=0508
E: ID_SERIAL=Linux_5.8.0-59-generic_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:00:14.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:14.0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_0
E: TAGS=:seat:
A: authorized=1\n
A: authorized_default=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=09\n
A: bDeviceProtocol=01\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=64\n
A: bMaxPower=0mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=0508\n
A: bmAttributes=e0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=\n
H: descriptors=12010002090001406B1D020008050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:0\n
A: devnum=1\n
A: devpath=0\n
L: driver=../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=0002\n
A: idVendor=1d6b\n
A: interface_authorized_default=1\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=Linux 5.8.0-59-generic xhci-hcd\n
A: maxchild=12\n
A: power/active_duration=378024\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=0\n
A: power/autosuspend_delay_ms=0\n
A: power/connected_duration=5527220\n
A: power/control=auto\n
A: power/level=auto\n
A: power/runtime_active_kids=1\n
A: power/runtime_active_time=377962\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=5149253\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=xHCI Host Controller\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=unknown\n
A: rx_lanes=1\n
A: serial=0000:00:14.0\n
A: speed=480\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=956\n
A: version= 2.00\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0
E: DRIVER=xhci_hcd
E: PCI_CLASS=C0330
E: PCI_ID=8086:9D2F
E: PCI_SUBSYS_ID=1025:118E
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.0
E: MODALIAS=pci:v00008086d00009D2Fsv00001025sd0000118Ebc0Csc03i30
E: SUBSYSTEM=pci
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller
A: ari_enabled=0\n
A: broken_parity_status=0\n
A: class=0x0c0330\n
H: config=86802F9D060490022130030C00008000040021A400000000000000000000000000000000000000000000000025108E11000000007000000000000000FF010000
A: consistent_dma_mask_bits=64\n
A: d3cold_allowed=1\n
A: dbc=disabled\n
A: device=0x9d2f\n
A: dma_mask_bits=64\n
L: driver=../../../bus/pci/drivers/xhci_hcd
A: driver_override=(null)\n
A: enable=1\n
A: irq=127\n
A: local_cpulist=0-7\n
A: local_cpus=ff\n
A: modalias=pci:v00008086d00009D2Fsv00001025sd0000118Ebc0Csc03i30\n
A: msi_bus=1\n
A: msi_irqs/127=msi\n
A: numa_node=-1\n
A: pools=poolinfo - 0.1\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0    0  128  0\nbuffer-32           0    0   32  0\nxHCI 1KB stream ctx arrays    0    0 1024  0\nxHCI 256 byte stream ctx arrays    0    0  256  0\nxHCI input/output contexts    9   10 2112 10\nxHCI ring segments   32   36 4096 36\nbuffer-2048         1    2 2048  1\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0    0  128  0\nbuffer-32           0    0   32  0\n
A: power/async=enabled\n
A: power/control=on\n
A: power/runtime_active_kids=1\n
A: power/runtime_active_time=5524703\n
A: power/runtime_enabled=forbidden\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=3373\n
A: power/runtime_usage=1\n
A: power/wakeup=enabled\n
A: power/wakeup_abort_count=0\n
A: power/wakeup_active=0\n
A: power/wakeup_active_count=0\n
A: power/wakeup_count=0\n
A: power/wakeup_expire_count=0\n
A: power/wakeup_last_time_ms=0\n
A: power/wakeup_max_time_ms=0\n
A: power/wakeup_total_time_ms=0\n
A: resource=0x00000000a4210000 0x00000000a421ffff 0x0000000000140204\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n
A: revision=0x21\n
A: subsystem_device=0x118e\n
A: subsystem_vendor=0x1025\n
A: vendor=0x8086\n

