P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1
N: bus/usb/001/019=1201000200000040A510E0FF10000102000109021900010104A0320904000001FFFFFF0507058102400000
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/019
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=10a5/ffe0/10
E: TYPE=0/0/0
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=019
E: MAJOR=189
E: MINOR=18
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=FPC
E: ID_VENDOR_ENC=FPC
E: ID_VENDOR_ID=10a5
E: ID_MODEL=FPC_L:0001_FW:127010
E: ID_MODEL_ENC=FPC\x20L:0001\x20FW:127010
E: ID_MODEL_ID=ffe0
E: ID_REVISION=0010
E: ID_SERIAL=FPC_FPC_L:0001_FW:127010
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0-usb-0:1
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0-usb-0_1
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_0-usb-0_1
E: TAGS=:seat:
E: CURRENT_TAGS=:seat:
A: authorized=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=00\n
A: bDeviceProtocol=00\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=64\n
A: bMaxPower=100mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=0010\n
A: bmAttributes=a0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=FPC\n
H: descriptors=1201000200000040A510E0FF10000102000109021900010104A0320904000001FFFFFF0507058102400000
A: dev=189:18\n
A: devnum=19\n
A: devpath=1\n
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:1c/device:1d/device:1e
A: idProduct=ffe0\n
A: idVendor=10a5\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=FPC\n
A: maxchild=0\n
L: port=../1-0:1.0/usb1-port1
A: power/active_duration=27204308\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=2\n
A: power/autosuspend_delay_ms=2000\n
A: power/connected_duration=27204308\n
A: power/control=on\n
A: power/level=on\n
A: power/persist=1\n
A: power/runtime_active_kids=0\n
A: power/runtime_active_time=27204033\n
A: power/runtime_enabled=forbidden\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=1\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=FPC L:0001 FW:127010\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=removable\n
A: rx_lanes=1\n
A: speed=12\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=31\n
A: version= 2.00\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1
N: bus/usb/001/001=12010002090001406B1D020013050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1d6b/2/513
E: TYPE=9/0/1
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=001
E: MAJOR=189
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Linux_5.13.0-52-generic_xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x205.13.0-52-generic\x20xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: ID_MODEL=xHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=xHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_REVISION=0513
E: ID_SERIAL=Linux_5.13.0-52-generic_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:00:14.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:14.0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_AUTOSUSPEND=1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_0
E: TAGS=:seat:
E: CURRENT_TAGS=:seat:
A: authorized=1\n
A: authorized_default=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=09\n
A: bDeviceProtocol=01\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=64\n
A: bMaxPower=0mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=0513\n
A: bmAttributes=e0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=
H: descriptors=12010002090001406B1D020013050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:0\n
A: devnum=1\n
A: devpath=0\n
L: driver=../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:1c/device:1d
A: idProduct=0002\n
A: idVendor=1d6b\n
A: interface_authorized_default=1\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=Linux 5.13.0-52-generic xhci-hcd\n
A: maxchild=12\n
A: power/active_duration=32728176\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=0\n
A: power/autosuspend_delay_ms=0\n
A: power/connected_duration=32728176\n
A: power/control=auto\n
A: power/level=auto\n
A: power/runtime_active_kids=2\n
A: power/runtime_active_time=32728177\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=xHCI Host Controller\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=unknown\n
A: rx_lanes=1\n
A: serial=0000:00:14.0\n
A: speed=480\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=1353\n
A: version= 2.00\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0
E: DRIVER=xhci_hcd
E: PCI_CLASS=C0330
E: PCI_ID=8086:9D2F
E: PCI_SUBSYS_ID=103C:8079
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.0
E: MODALIAS=pci:v00008086d00009D2Fsv0000103Csd00008079bc0Csc03i30
E: SUBSYSTEM=pci
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: ID_AUTOSUSPEND=1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (EliteBook 840 G3)
A: ari_enabled=0\n
A: broken_parity_status=0\n
A: class=0x0c0330\n
H: config=86802F9D060490022130030C00008000040022E10000000000000000000000000000000000000000000000003C1079800000000070000000000000000B010000FD01348088C60F8000000000000000005F6ECE0F000000000000000000000000306000000000000000000000000000000180C2C1080000000000000000000000050087000480E0FE0000000022000000090014F01000400100000000C10A080000080400001800008F40020000010400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000B30F400800000000
A: consistent_dma_mask_bits=64\n
A: d3cold_allowed=1\n
A: dbc=disabled\n
A: device=0x9d2f\n
A: dma_mask_bits=64\n
L: driver=../../../bus/pci/drivers/xhci_hcd
A: driver_override=(null)\n
A: enable=1\n
L: firmware_node=../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:1c
A: irq=122\n
A: local_cpulist=0-3\n
A: local_cpus=f\n
A: modalias=pci:v00008086d00009D2Fsv0000103Csd00008079bc0Csc03i30\n
A: msi_bus=1\n
A: msi_irqs/122=msi\n
A: numa_node=-1\n
A: pools=poolinfo - 0.1\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0   32  128  1\nbuffer-32           0    0   32  0\nxHCI 1KB stream ctx arrays    0    0 1024  0\nxHCI 256 byte stream ctx arrays    0    0  256  0\nxHCI input/output contexts   11   14 2112 14\nxHCI ring segments   34   44 4096 44\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0   32  128  1\nbuffer-32           0    0   32  0\n
A: power/async=enabled\n
A: power/control=auto\n
A: power/runtime_active_kids=1\n
A: power/runtime_active_time=32728973\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=enabled\n
A: power/wakeup_abort_count=0\n
A: power/wakeup_active=0\n
A: power/wakeup_active_count=0\n
A: power/wakeup_count=0\n
A: power/wakeup_expire_count=0\n
A: power/wakeup_last_time_ms=0\n
A: power/wakeup_max_time_ms=0\n
A: power/wakeup_total_time_ms=0\n
A: power_state=D0\n
A: resource=0x00000000e1220000 0x00000000e122ffff 0x0000000000140204\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n
A: revision=0x21\n
A: subsystem_device=0x8079\n
A: subsystem_vendor=0x103c\n
A: vendor=0x8086\n

