P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-8
N: bus/usb/001/025=12010102EF020140DA0B135801210301020109022E00010104A0FA0904000004FF02000507050102000200070583031000080705840310000807058202000200
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/025
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=bda/5813/2101
E: TYPE=239/2/1
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=025
E: MAJOR=189
E: MINOR=24
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Generic
E: ID_VENDOR_ENC=Generic
E: ID_VENDOR_ID=0bda
E: ID_MODEL=Realtek_USB2.0_Finger_Print_Bridge
E: ID_MODEL_ENC=Realtek\x20USB2.0\x20Finger\x20Print\x20Bridge
E: ID_MODEL_ID=5813
E: ID_REVISION=2101
E: ID_SERIAL=Generic_Realtek_USB2.0_Finger_Print_Bridge_201801010001
E: ID_SERIAL_SHORT=201801010001
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0200:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Realtek Semiconductor Corp.
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0-usb-0:8
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0-usb-0_8
A: authorized=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=ef\n
A: bDeviceProtocol=01\n
A: bDeviceSubClass=02\n
A: bMaxPacketSize0=64\n
A: bMaxPower=500mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=2101\n
A: bmAttributes=a0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=Realtek USB2.0 Finger Print Bridge\n
H: descriptors=12010102EF020140DA0B135801210301020109022E00010104A0FA0904000004FF02000507050102000200070583031000080705840310000807058202000200
A: dev=189:24\n
A: devnum=25\n
A: devpath=8\n
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:4b/device:4c/device:54
A: idProduct=5813\n
A: idVendor=0bda\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=Generic\n
A: maxchild=0\n
A: physical_location/dock=no\n
A: physical_location/horizontal_position=left\n
A: physical_location/lid=no\n
A: physical_location/panel=top\n
A: physical_location/vertical_position=upper\n
L: port=../1-0:1.0/usb1-port8
A: power/active_duration=271844\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=2\n
A: power/autosuspend_delay_ms=2000\n
A: power/connected_duration=271844\n
A: power/control=on\n
A: power/level=on\n
A: power/persist=1\n
A: power/runtime_active_kids=0\n
A: power/runtime_active_time=271564\n
A: power/runtime_enabled=forbidden\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=1\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=Realtek USB2.0 Finger Print Bridge\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=removable\n
A: rx_lanes=1\n
A: serial=201801010001\n
A: speed=480\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=297176\n
A: version= 2.01\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1
N: bus/usb/001/001=12010002090001406B1D020005060302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1d6b/2/605
E: TYPE=9/0/1
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=001
E: MAJOR=189
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Linux_6.5.0-18-generic_xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x206.5.0-18-generic\x20xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: ID_MODEL=xHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=xHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_REVISION=0605
E: ID_SERIAL=Linux_6.5.0-18-generic_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:00:14.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:14.0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_AUTOSUSPEND=1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_0
E: TAGS=:seat:
E: CURRENT_TAGS=:seat:
A: authorized=1\n
A: authorized_default=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=09\n
A: bDeviceProtocol=01\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=64\n
A: bMaxPower=0mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=0605\n
A: bmAttributes=e0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=
H: descriptors=12010002090001406B1D020005060302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:0\n
A: devnum=1\n
A: devpath=0\n
L: driver=../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:4b/device:4c
A: idProduct=0002\n
A: idVendor=1d6b\n
A: interface_authorized_default=1\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=Linux 6.5.0-18-generic xhci-hcd\n
A: maxchild=16\n
A: power/active_duration=351477916\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=0\n
A: power/autosuspend_delay_ms=0\n
A: power/connected_duration=351477916\n
A: power/control=auto\n
A: power/level=auto\n
A: power/runtime_active_kids=3\n
A: power/runtime_active_time=351477912\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=xHCI Host Controller\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=unknown\n
A: rx_lanes=1\n
A: serial=0000:00:14.0\n
A: speed=480\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=2135\n
A: version= 2.00\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0
E: DRIVER=xhci_hcd
E: PCI_CLASS=C0330
E: PCI_ID=8086:A36D
E: PCI_SUBSYS_ID=1028:085C
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.0
E: MODALIAS=pci:v00008086d0000A36Dsv00001028sd0000085Cbc0Csc03i30
E: SUBSYSTEM=pci
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller
A: ari_enabled=0\n
A: broken_parity_status=0\n
A: class=0x0c0330\n
H: config=86806DA3060590021030030C00008000040030D200000000000000000000000000000000000000000000000028105C08000000007000000000000000FF010000FD0134808FC6FF8300000000000000007F6DDC0F000000004505531F00000000316000000000000000000000000000000180C2C108000000000000000000000005908700D802E0FE0000000000000000090014F01000400100000000C10A080000080E00001800008F40020000010000030000000C00000000000000C000000000000000000100003000000000000000030000000C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000B50F120112000000
A: consistent_dma_mask_bits=64\n
A: d3cold_allowed=1\n
A: dbc=disabled\n
A: dbc_bInterfaceProtocol=01\n
A: dbc_bcdDevice=0010\n
A: dbc_idProduct=0010\n
A: dbc_idVendor=1d6b\n
A: device=0xa36d\n
A: dma_mask_bits=64\n
L: driver=../../../bus/pci/drivers/xhci_hcd
A: driver_override=(null)\n
A: enable=1\n
L: firmware_node=../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:4b
A: index=4\n
A: irq=126\n
A: label=Onboard - Other\n
A: local_cpulist=0-3\n
A: local_cpus=f\n
A: modalias=pci:v00008086d0000A36Dsv00001028sd0000085Cbc0Csc03i30\n
A: msi_bus=1\n
A: msi_irqs/126=msi\n
A: numa_node=-1\n
A: pools=poolinfo - 0.1\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0    0  128  0\nbuffer-32           0    0   32  0\nxHCI 1KB stream ctx arrays    0    0 1024  0\nxHCI 256 byte stream ctx arrays    0    0  256  0\nxHCI input/output contexts    6    7 2112  7\nxHCI ring segments   24   24 4096 24\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128         12   32  128  1\nbuffer-32           0    0   32  0\n
A: power/async=enabled\n
A: power/control=on\n
A: power/runtime_active_kids=1\n
A: power/runtime_active_time=351478612\n
A: power/runtime_enabled=forbidden\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=1\n
A: power/wakeup=enabled\n
A: power/wakeup_abort_count=0\n
A: power/wakeup_active=0\n
A: power/wakeup_active_count=0\n
A: power/wakeup_count=0\n
A: power/wakeup_expire_count=0\n
A: power/wakeup_last_time_ms=0\n
A: power/wakeup_max_time_ms=0\n
A: power/wakeup_total_time_ms=0\n
A: power_state=D0\n
A: resource=0x00000000d2300000 0x00000000d230ffff 0x0000000000140204\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n
A: revision=0x10\n
A: subsystem_device=0x085c\n
A: subsystem_vendor=0x1028\n
A: vendor=0x8086\n

