P: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:01:00.0/0000:02:02.0/0000:39:00.0/usb3/3-1/3-1.1/3-1.1.3
N: bus/usb/003/004=12011001FFFFFF08FF0831570000000100010902200001010080320904000002FFFFFF000705810240000007050202080000
E: BUSNUM=003
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/003/004
E: DEVNUM=004
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=Fingerprint_Sensor
E: ID_MODEL_ENC=Fingerprint\x20Sensor
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=AES3500 TruePrint Sensor
E: ID_MODEL_ID=5731
E: ID_REVISION=0000
E: ID_SERIAL=08ff_Fingerprint_Sensor
E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
E: ID_VENDOR=08ff
E: ID_VENDOR_ENC=08ff
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=AuthenTec, Inc.
E: ID_VENDOR_ID=08ff
E: LIBFPRINT_DRIVER=AuthenTec AES3500
E: MAJOR=189
E: MINOR=259
E: PRODUCT=8ff/5731/0
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=255/255/255
A: authorized=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=ff
A: bDeviceProtocol=ff
A: bDeviceSubClass=ff
A: bMaxPacketSize0=8
A: bMaxPower=100mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0000
A: bmAttributes=80
A: busnum=3\n
A: configuration=
H: descriptors=12011001FFFFFF08FF0831570000000100010902200001010080320904000002FFFFFF000705810240000007050202080000
A: dev=189:259
A: devnum=4\n
A: devpath=1.1.3
L: driver=../../../../../../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=5731
A: idVendor=08ff
A: ltm_capable=no
A: maxchild=0
L: port=../3-1.1:1.0/3-1.1-port3
A: power/active_duration=3601332
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=2
A: power/autosuspend_delay_ms=2000
A: power/connected_duration=3601332
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/persist=1
A: power/runtime_active_kids=0
A: power/runtime_active_time=3601128
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=0
A: product=Fingerprint Sensor
A: quirks=0x0
A: removable=removable
A: speed=12
A: urbnum=82
A: version= 1.10

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:01:00.0/0000:02:02.0/0000:39:00.0/usb3/3-1/3-1.1
N: bus/usb/003/003=12011002090001403022060000910102000109021900010100E0000904000001090000000705810301000C
E: BUSNUM=003
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/003/003
E: DEVNUM=003
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_39_00_0-usb-0_1_1
E: ID_MODEL=USB2.0_Hub
E: ID_MODEL_ENC=USB2.0\x20Hub\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
E: ID_MODEL_ID=0006
E: ID_PATH=pci-0000:39:00.0-usb-0:1.1
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_39_00_0-usb-0_1_1
E: ID_REVISION=9100
E: ID_SERIAL=VIA_Labs__Inc._USB2.0_Hub
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR=VIA_Labs__Inc.
E: ID_VENDOR_ENC=VIA\x20Labs\x2c\x20Inc.\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
E: ID_VENDOR_ID=2230
E: MAJOR=189
E: MINOR=258
E: PRODUCT=2230/6/9100
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/1
A: authorized=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=09
A: bDeviceProtocol=01
A: bDeviceSubClass=00
A: bMaxPacketSize0=64
A: bMaxPower=0mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=9100
A: bmAttributes=e0
A: busnum=3\n
A: configuration=
H: descriptors=12011002090001403022060000910102000109021900010100E0000904000001090000000705810301000C
A: dev=189:258
A: devnum=3\n
A: devpath=1.1
L: driver=../../../../../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=0006
A: idVendor=2230
A: ltm_capable=no
A: manufacturer=VIA Labs, Inc.
A: maxchild=4
L: port=../3-1:1.0/3-1-port1
A: power/active_duration=3601776
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=0
A: power/autosuspend_delay_ms=0
A: power/connected_duration=3601776
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/runtime_active_kids=2
A: power/runtime_active_time=3601572
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: product=USB2.0 Hub
A: quirks=0x0
A: removable=fixed
A: speed=480
A: urbnum=40
A: version= 2.10

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:01:00.0/0000:02:02.0/0000:39:00.0/usb3/3-1
N: bus/usb/003/002=12011002090001403022060000910102000109021900010100E0000904000001090000000705810301000C
E: BUSNUM=003
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/003/002
E: DEVNUM=002
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_39_00_0-usb-0_1
E: ID_MODEL=USB2.0_Hub
E: ID_MODEL_ENC=USB2.0\x20Hub\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
E: ID_MODEL_ID=0006
E: ID_PATH=pci-0000:39:00.0-usb-0:1
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_39_00_0-usb-0_1
E: ID_REVISION=9100
E: ID_SERIAL=VIA_Labs__Inc._USB2.0_Hub
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR=VIA_Labs__Inc.
E: ID_VENDOR_ENC=VIA\x20Labs\x2c\x20Inc.\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
E: ID_VENDOR_ID=2230
E: MAJOR=189
E: MINOR=257
E: PRODUCT=2230/6/9100
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/1
A: authorized=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=09
A: bDeviceProtocol=01
A: bDeviceSubClass=00
A: bMaxPacketSize0=64
A: bMaxPower=0mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=9100
A: bmAttributes=e0
A: busnum=3\n
A: configuration=
H: descriptors=12011002090001403022060000910102000109021900010100E0000904000001090000000705810301000C
A: dev=189:257
A: devnum=2\n
A: devpath=1
L: driver=../../../../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=0006
A: idVendor=2230
A: ltm_capable=no
A: manufacturer=VIA Labs, Inc.
A: maxchild=4
L: port=../3-0:1.0/usb3-port1
A: power/active_duration=3602292
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=0
A: power/autosuspend_delay_ms=0
A: power/connected_duration=3602292
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/runtime_active_kids=1
A: power/runtime_active_time=3602016
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: product=USB2.0 Hub
A: quirks=0x0
A: removable=removable
A: speed=480
A: urbnum=31
A: version= 2.10

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:01:00.0/0000:02:02.0/0000:39:00.0/usb3
N: bus/usb/003/001=12010002090001406B1D020015040302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: BUSNUM=003
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/003/001
E: DEVNUM=001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_39_00_0
E: ID_MODEL=xHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=xHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_PATH=pci-0000:39:00.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_39_00_0
E: ID_REVISION=0415
E: ID_SERIAL=Linux_4.15.0-117-generic_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:39:00.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:39:00.0
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR=Linux_4.15.0-117-generic_xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x204.15.0-117-generic\x20xhci-hcd
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: MAJOR=189
E: MINOR=256
E: PRODUCT=1d6b/2/415
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/1
A: authorized=1
A: authorized_default=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=09
A: bDeviceProtocol=01
A: bDeviceSubClass=00
A: bMaxPacketSize0=64
A: bMaxPower=0mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0415
A: bmAttributes=e0
A: busnum=3\n
A: configuration=
H: descriptors=12010002090001406B1D020015040302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:256
A: devnum=1\n
A: devpath=0
L: driver=../../../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=0002
A: idVendor=1d6b
A: interface_authorized_default=1
A: ltm_capable=no
A: manufacturer=Linux 4.15.0-117-generic xhci-hcd
A: maxchild=2
A: power/active_duration=3602700
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=0
A: power/autosuspend_delay_ms=0
A: power/connected_duration=3602700
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/runtime_active_kids=1
A: power/runtime_active_time=3602700
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: product=xHCI Host Controller
A: quirks=0x0
A: removable=unknown
A: serial=0000:39:00.0
A: speed=480
A: urbnum=24
A: version= 2.00

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:01:00.0/0000:02:02.0/0000:39:00.0
E: DRIVER=xhci_hcd
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=DSL6340 USB 3.1 Controller [Alpine Ridge]
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: MODALIAS=pci:v00008086d000015B5sv00002222sd00001111bc0Csc03i30
E: PCI_CLASS=C0330
E: PCI_ID=8086:15B5
E: PCI_SLOT_NAME=0000:39:00.0
E: PCI_SUBSYS_ID=2222:1111
E: SUBSYSTEM=pci
A: broken_parity_status=0
A: class=0x0c0330
H: config=8680B515060410000030030C200000000000F0D9000000000000000000000000000000000000000000000000222211110000000080000000000000000B010000
A: consistent_dma_mask_bits=64
A: current_link_speed=2.5 GT/s
A: current_link_width=4
A: d3cold_allowed=1
A: dbc=disabled
A: device=0x15b5
A: dma_mask_bits=64
L: driver=../../../../../../bus/pci/drivers/xhci_hcd
A: driver_override=(null)
A: enable=1
L: iommu=../../../../../virtual/iommu/dmar1
L: iommu_group=../../../../../../kernel/iommu_groups/17
A: irq=141
A: local_cpulist=0-3
A: local_cpus=f
A: max_link_speed=2.5 GT/s
A: max_link_width=4
A: modalias=pci:v00008086d000015B5sv00002222sd00001111bc0Csc03i30
A: msi_bus=1
A: msi_irqs/141=msi
A: numa_node=-1
A: pools=poolinfo - 0.1\nbuffer-2048         3    6 2048  3\nbuffer-512         12   16  512  2\nbuffer-128          0    0  128  0\nbuffer-32           0    0   32  0\nxHCI 1KB stream ctx arrays    0    0 1024  0\nxHCI 256 byte stream ctx arrays    0    0  256  0\nxHCI input/output contexts   15   15 2112 15\nxHCI ring segments   44   46 4096 46\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          3   32  128  1\nbuffer-32           0    0   32  0
A: power/async=enabled
A: power/control=on
A: power/runtime_active_kids=2
A: power/runtime_active_time=3602712
A: power/runtime_enabled=forbidden
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=1
A: power/wakeup=enabled
A: power/wakeup_abort_count=0
A: power/wakeup_active=0
A: power/wakeup_active_count=0
A: power/wakeup_count=0
A: power/wakeup_expire_count=0
A: power/wakeup_last_time_ms=224549241
A: power/wakeup_max_time_ms=0
A: power/wakeup_total_time_ms=0
A: resource=0x00000000d9f00000 0x00000000d9f0ffff 0x0000000000040200\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
A: revision=0x00
A: subsystem_device=0x1111
A: subsystem_vendor=0x2222
A: vendor=0x8086

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:01:00.0/0000:02:02.0
E: DRIVER=pcieport
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=DSL6340 Thunderbolt 3 Bridge [Alpine Ridge 2C 2015]
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Bridge
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=Normal decode
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=PCI bridge
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: MODALIAS=pci:v00008086d00001576sv00002222sd00001111bc06sc04i00
E: PCI_CLASS=60400
E: PCI_ID=8086:1576
E: PCI_SLOT_NAME=0000:02:02.0
E: PCI_SUBSYS_ID=2222:1111
E: SUBSYSTEM=pci
A: broken_parity_status=0
A: class=0x060400
H: config=86807615060410000000040620000100000000000000000002393900F1010000F0D9F0D9F1FF010000000000000000000000000080000000000000000B011000
A: consistent_dma_mask_bits=32
A: current_link_speed=2.5 GT/s
A: current_link_width=4
A: d3cold_allowed=1
A: device=0x1576
A: dma_mask_bits=32
L: driver=../../../../../bus/pci/drivers/pcieport
A: driver_override=(null)
A: enable=1
L: iommu=../../../../virtual/iommu/dmar1
L: iommu_group=../../../../../kernel/iommu_groups/17
A: irq=140
A: local_cpulist=0-3
A: local_cpus=f
A: max_link_speed=2.5 GT/s
A: max_link_width=4
A: modalias=pci:v00008086d00001576sv00002222sd00001111bc06sc04i00
A: msi_bus=1
A: msi_irqs/140=msi
A: numa_node=-1
A: power/async=enabled
A: power/clk_ctl=0
A: power/control=on
A: power/link_state=0
A: power/runtime_active_kids=1
A: power/runtime_active_time=3602728
A: power/runtime_enabled=forbidden
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=2
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: resource=0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x00000000d9f00000 0x00000000d9ffffff 0x0000000000000200\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
A: revision=0x00
A: secondary_bus_number=57
A: subordinate_bus_number=57
A: subsystem_device=0x1111
A: subsystem_vendor=0x2222
A: vendor=0x8086

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:01:00.0
E: DRIVER=pcieport
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=DSL6340 Thunderbolt 3 Bridge [Alpine Ridge 2C 2015]
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Bridge
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=Normal decode
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=PCI bridge
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: MODALIAS=pci:v00008086d00001576sv00002222sd00001111bc06sc04i00
E: PCI_CLASS=60400
E: PCI_ID=8086:1576
E: PCI_SLOT_NAME=0000:01:00.0
E: PCI_SUBSYS_ID=2222:1111
E: SUBSYSTEM=pci
A: broken_parity_status=0
A: class=0x060400
H: config=86807615060410000000040620000100000000000000000001023900F101000000C400DA01A0F1C100000000000000000000000080000000000000000B011000
A: consistent_dma_mask_bits=32
A: current_link_speed=8 GT/s
A: current_link_width=2
A: d3cold_allowed=1
A: device=0x1576
A: dma_mask_bits=32
L: driver=../../../../bus/pci/drivers/pcieport
A: driver_override=(null)
A: enable=1
L: iommu=../../../virtual/iommu/dmar1
L: iommu_group=../../../../kernel/iommu_groups/14
A: irq=137
A: local_cpulist=0-3
A: local_cpus=f
A: max_link_speed=8 GT/s
A: max_link_width=4
A: modalias=pci:v00008086d00001576sv00002222sd00001111bc06sc04i00
A: msi_bus=1
A: msi_irqs/137=msi
A: numa_node=-1
A: power/async=enabled
A: power/control=on
A: power/runtime_active_kids=2
A: power/runtime_active_time=3602740
A: power/runtime_enabled=forbidden
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=2
A: power/wakeup=enabled
A: power/wakeup_abort_count=0
A: power/wakeup_active=0
A: power/wakeup_active_count=0
A: power/wakeup_count=0
A: power/wakeup_expire_count=0
A: power/wakeup_last_time_ms=224549237
A: power/wakeup_max_time_ms=0
A: power/wakeup_total_time_ms=0
A: resource=0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x00000000c4000000 0x00000000da0fffff 0x0000000000000200\n0x00000000a0000000 0x00000000c1ffffff 0x0000000000102201\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
A: revision=0x00
A: secondary_bus_number=2
A: subordinate_bus_number=57
A: subsystem_device=0x1111
A: subsystem_vendor=0x2222
A: vendor=0x8086

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0
E: DRIVER=pcieport
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Sunrise Point-LP PCI Express Root Port
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Bridge
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=Normal decode
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=PCI bridge
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: MODALIAS=pci:v00008086d00009D10sv00001028sd0000075Bbc06sc04i00
E: PCI_CLASS=60400
E: PCI_ID=8086:9D10
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:1c.0
E: PCI_SUBSYS_ID=1028:075B
E: SUBSYSTEM=pci
A: broken_parity_status=0
A: class=0x060400
H: config=8680109D07041000F1000406000081000000000000000000000139002020002000C400DA01A0F1C100000000000000000000000040000000000000000B011000
A: consistent_dma_mask_bits=32
A: current_link_speed=8 GT/s
A: current_link_width=2
A: d3cold_allowed=1
A: device=0x9d10
A: dma_mask_bits=32
L: driver=../../../bus/pci/drivers/pcieport
A: driver_override=(null)
A: enable=1
L: iommu=../../virtual/iommu/dmar1
L: iommu_group=../../../kernel/iommu_groups/6
A: irq=123
A: local_cpulist=0-3
A: local_cpus=f
A: max_link_speed=8 GT/s
A: max_link_width=2
A: modalias=pci:v00008086d00009D10sv00001028sd0000075Bbc06sc04i00
A: msi_bus=1
A: msi_irqs/123=msi
A: numa_node=-1
A: power/async=enabled
A: power/control=on
A: power/runtime_active_kids=1
A: power/runtime_active_time=228151860
A: power/runtime_enabled=forbidden
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=2
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: resource=0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000002000 0x0000000000002fff 0x0000000000000100\n0x00000000c4000000 0x00000000da0fffff 0x0000000000000200\n0x00000000a0000000 0x00000000c1ffffff 0x0000000000102201\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
A: revision=0xf1
A: secondary_bus_number=1
A: subordinate_bus_number=57
A: subsystem_device=0x075b
A: subsystem_vendor=0x1028
A: vendor=0x8086

